KLASA: 406-01/21-01/1

URBROJ: 2176/04-03-21-2

Novska, 07. srpnja 2021.

**OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA**

Grad Novska u 2021. godini planira započeti postupak javne nabave rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada.

Stoga Grad Novska, ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave sukladno danim zahtjevima najkasnije do 14. srpnja 2021. godine na adresu elektroničke pošte: miroslav.kacavenda@novska.hr.

ZAHTJEVI ZA NABAVU RABLJENOG KOMPAKTORA ZA SABIJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Predmet nabave: nabava rabljenog kompaktora za sabijanje komunalnog otpada

CPV: 34144512-0

Evidencijski broj nabave: MV 8/21

Postupak: Otvoreni

Procijenjena vrijednost nabave: 612.000,00 kn (bez PDV-a)

SPECIFIKACIJA

|  |  |
| --- | --- |
| Redni broj | Opis stavke za rabljeni kompaktor |
| 1. | Godina proizvodnje: ne stariji od 2007. |
| 2. | Radnih sati max. 4.800 |
| 3. | Radna težina min. 28.000 kg |
| 4. | Snaga guranja min. 300 kN |
| 5. | Otklon od zemlje na zglobu min. 500 mm |
| 6. | Dužina stroja max. 8.500 mm |
| 7. | Širina stroja max. 3.900 mm |
| 8. | Visina stroja max. 4.500 mm |
| 9. | Osovinski razmak min. 3.500 mm |
| 10. | Hlađenje motora tekućinom |
| 11. | Snaga motora min. 220 kW |
| 12. | Električni sistem napona min. 24 V |
| 13. | Broj cilindara min. 6 |
| 14. | Zglobna šasija |
| 15. | Upravljanje na zglobu hidrauličkim putem |
| 16. | Kut oscilacije na zglobu min. +/- 10° |
| 17. | Radna brzina min. 10 km/h |
| 18. | Unutarnji radijus okretanja max. 3.300 mm |
| 19. | Hidrostatski pogon na sve kotače |
| 20. | Broj kotača za sabijanje min. 4 |
| 21. | Kotači opremljeni sa zubima za sabijanje |
| 22. | Broj zuba po kotaču prednji/stražnji min. 50 |
| 23. | Širina kotača min. 1.100 mm |
| 24. | Promjer kotača min. 1.600 mm |
| 25. | Konstrukcija odrivne daske sa rešetkom na gornjem dijelu zbog bolje preglednosti |
| 26. | Radna širina odrivne daske min. 3.800 mm |
| 27. | Visina odrivne daske min. 1.800 mm |
| 28. | Visina dizanja od razine zemlje min. 1.000 mm |
| 29. | Otklon ispod razine zemlje min. 100 mm |
| 30. | Katalog rezervnih dijelova |
| 31. | Upute za rukovanje na hrvatskom jeziku |
| 32. | Obuka u sjedištu naručitelja |